附件1

成都武侯祠博物馆售票室安防设施设备

迁移改造项目采购需求
一、项目基本情况

成都武侯祠博物馆新售票厅修缮后，需将原售票室内所有安防设施设备保护性拆除，迁移至新售票厅重新安装调试，布设安防线路。
二、本项目期限

拟在合同签订后10个日历天内完成。按照相关法律法规及成都武侯祠博物馆采购及履约验收制度履行本项目。
三、项目内容

由中选供应商负责本项目的设备、安装、调试等全部内容。项目必须达到以下要求：1.集中管理：本次升级改造项目完成设备施工、安装后，必须接入馆内原安全技术防范系统，实现监控中心统一管理；2.统一监控：监控中心可对所有设施设备统一进行管理及控制，监控所有设施设备运行情况；3.实时预览：所有监控画面根据馆内需求设置视频轮巡，在电视墙上滚动预览；4.报警联动：入侵报警实现监控中心声光报警、弹窗定位、视频联动，图片抓拍、语音播报功能，报警视频联动上墙；
参数要求：

利旧的安防设备：

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	半球摄像机
	1、旧票房设备拆除

新票房设备安装

3、设备调试
	台
	14

	2
	拾音器
	1、旧票房设备拆除

新票房设备安装

3、设备调试
	台
	9

	3
	24口接入交换机
	1、交换机拆除

2、利旧交换机安装

3、设备调试
	台
	1


二、配备安防设备：

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	4
	摄像机电源
	输入220V，输出12V
	台
	2

	5
	24口网络配线架
	19英寸机架式设备，满足并超过相关标准规定的关于六类屏蔽配线架标准，标准1U高度。
	套
	1

	6
	线管理器
	●配线辅件，用于机柜内水平跳线管理。●黑色喷塑处理，与 19英寸机架式设备配套使用，用于跳线的管理，封闭式盖板美观大方
	根
	3

	7
	8芯单模光缆
	该光缆结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面铬涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套成缆。

单根光缆最大纤芯数达到8芯。
	米
	60

	8
	主电源线
	1、电缆长期允许工作温度应不超过 70℃；2、电缆敷设温度应不低于 0℃；3、允许弯曲半径， 电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D；大于16mm时，应不小于6D；4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损、防水、防油、防化学腐蚀、无毒等特性；5、200m/500m 每卷或定制长度，芯数≤3芯，截面积≤2.5mm²。
	米
	60

	9
	光纤终端盒（含焊接）
	1、光纤终端盒尾纤、法兰、跳线满配。2、光纤熔接。

3、本体安装。
	套
	2

	10
	6类网络跳线
	国标（3米）
	根
	18

	11
	12U壁挂机柜
	12U，含PDU，空开等配件国标（定制）
	个
	1


三、办公区机房工程

	1
	12芯室外单模光纤
	该光缆结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面铬涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套成缆。

单根光缆最大纤芯数达到12芯。
	米
	60

	2
	YJV-22-3*4
	YJV-22-3*4
	米
	60

	3
	光纤终端盒
	1、光纤终端盒尾纤、法兰、跳线满配。
2、光纤熔接。

3、本体安装。
	套
	2


四、其他事项

（一）供应商应当参考类似项目按照成本价加合理利润原则合理报价。

（二）供应商应具备的资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不接受联合体参与询价。

本项目要求公司具备：电子与智能化专业承包贰级及以上资质，安全生产许可证。
