附件2
	2027武侯祠成都大庙会主题彩灯艺术设计制作安装服务项目
最高限价报价总表

	                                 报价时间：2026年    月   日   

	供应商名称（盖章）：

	联系人：                          联系电话：

	序号
	名称
	报价（万元）

	1
	2027武侯祠成都大庙会灯组
	

	2
	2027武侯祠成都大庙会氛围营造
	

	3
	2027武侯祠成都大庙会围栏搭建
	

	总价
	


	





项目分项报价表

	表一  2027武侯祠成都大庙会灯组规格表

	编号
	灯组位置
	规格尺寸 
（长×宽×高，单位：m）
	单项报价
（万元）

	1
	※西区正大门
	≥（24×5×14）
误差范围：2×0.5×1  
	

	2
	※西区大鼎
	≥（8×6×12）
误差范围：1×0.5×1
	

	3
	※湖面
	≥（45×45×22）
误差范围：2×0.5×1 
	

	4
	※中轴线
	≥（140×8×7）
误差范围：2×0.5×1 
	

	5-7
	翰林书院西侧河道
	3组（每组≥10×3×5）
	

	8
	四方亭北侧
	≥（10×3×5）
	

	9
	中门至湖边
	≥(30×3×3)
	

	10
	湖边南侧
	≥(20×3×3.5)
	

	11
	牌坊门
	≥（10×8），双面
	

	12
	湖边两座拱桥及拱桥旁河道
	≥(8×5×6)，
[bookmark: _GoBack]两座拱桥亮化
	

	13
	三洞门右侧草坪
	≥(10×5×6)
	

	14
	香叶轩西侧
	≥(10×5×5)
	

	15
	锦里一期拱桥水池
	≥(8×4×7)
	

	16
	锦里黄龙潭
	≥(8×4×7)
	

	17
	锦里智慧泉
	≥(8×4×7)
	

	合计一
	

	 表二 2027武侯祠成都大庙会氛围营造规格表 

	编号
	光彩照明位置
	具体范围
	单项报价
（万元）

	1
	西区大门
	门外2株银杏树和5株天竺桂，门内两侧5株大树
	

	2
	中门外侧走廊
	长约100米
	

	3
	湖边东侧
	1株黄桷树、4株柳树、50株灌木丛
	

	4
	湖边南侧道路
	长约80米
	

	5
	大湖东侧道路
	长约70米
	

	6
	三洞门
	单体建筑（长12米，宽3米，高6米）
	

	7
	美术馆
	广场两侧灯笼，西侧草地面积100m2
	

	8
	结义楼东侧石牌坊及周边
	1棵大榕树，石牌坊和石壁
	

	9
	锦里小吃区街道
	长约20米
	

	10
	锦里一期街道
	长约80米
	

	11
	文物区侧大门至中门
	长约130米
	

	12
	碧草园门口道路
	长约50米，碧草园内80个灯笼
	

	13
	喜神方
	5棵大树及周边绿地亮化
	

	合计二
	

	

表三 围栏搭建规格表
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	栏杆围栏处φ50*3钢管支撑安装及拆除
	1.部位：武侯祠博物馆西区、锦里及文物区的栏杆围栏
2.钢材品种、规格：φ50*3钢管
3.上下两处水平支撑；竖向支撑1.5米，插入地面0.3米，间距为1.2米；每隔2.4米搭设斜支撑
4.高度要求：搭设高度为1.2米
5.螺栓、探伤、防火要求：综合考虑
6.以m计算，按拆除延长米计算
7.综合单价包含钢管的运输、安装、 吊装费用
8.结算时，具体工程量以现场收方为准
9.其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求
	m
	1600
	
	

	2
	背靠处φ50*3钢管支撑安装及拆除
	1.部位：南郊公园水上长廊、武侯祠荷花池深水区、锦里大院深水区的背靠加固
2.钢材品种、规格：φ50*3钢管
3.上部一处水平支撑；竖向支撑1.2米，间距为1.2米；每隔2.4米搭2根4米斜支撑
4.高度要求：搭设高度为4米
5.螺栓、探伤、防火要求：综合考虑
6.以m计算，按拆除延长米计算
7.综合单价包含钢管的运输、安装、吊装及油漆费用
8.结算时，具体工程量以现场收方为准
9.其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求
	m
	500
	
	

	3
	栏板围栏
安装及拆除
	1.龙骨材料种类、规格、中距：30x40MM方木龙骨，间距综合考虑
2.隔离层材料种类、规格：综合考虑
3.基层材料种类、规格：阻燃板 5mm厚
4.面层材料种类、规格：定制高精度喷绘广告画布（另计）
5.压条材料种类、规格：综合考虑
6.综合单价包含龙骨、基层面层的制作、运输、安装、 吊装费用
7.结算时，具体工程量以现场收方为准
8.其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求
	m2
	1600
	
	

	4
	定制高精度喷绘广告画布安装及拆除
	1.定制高精度喷绘广告画布
2.按平方米计算。
3.结算时，具体工程量以现场收方为准
4.其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求
	m2
	1650
	
	

	5
	木斜坡（木架板）安装及拆除
	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：30*50mm木方，间距综合考虑
2.基层材料种类、规格：5mm厚阻燃板
3.面层材料种类、规格：红地毯（另计）
4.综合单价包含龙骨、基层面层的制作、运输、安装、 吊装费用
5.结算时，具体工程量以现场收方为准
6.其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求
	m2
	150
	
	

	6
	红地毯
	1.红地毯
2.按平方米计算。
3.其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求
	m2
	150
	
	

	合计三
	




